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LIEVITATORE NEXT


	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
	CARATTERISTICHE FUNZIONALI

	DIMENSIONI
	L
	P
	H
	FUNZIONAMENTO
	ELETTRICO

	DIMENSIONI LIEVITATORE (mm)
	595
	545
	840
	CAPACITA’
	N° 8 VASSOI IN ALLUMINIO 429x345

	DIMENSIONI IMBALLO CARTONE (mm)
	630
	565
	828*
	COTTURA
	/

	DIMENSIONI LIEVITATORE   inch)
	23,42
	21,45
	33,07
	UMIDIFICAZIONE
	/

	DIMENSIONI IMBALLATO (inch)
	24,80
	22,24
	32,59
	CAMERA DI LIEVITAZIONE
	ACCIAIO AISI 430

	PESO LIEVITATORE (kg)
	25,8
	SCARICO ACQUA
	/

	PESO LIEVITATORE IMBALLATO (kg)
	28,6
	SCARICO VAPORE
	/

	PESO LIEVITATORE (lbs)
	56,87
	TEMPERATURA
	30 ( 60°C

	PESO LIEVITATORE IMBALLATO lbs)
	63,05
	CONTROLLO TEMP.
	TERMOSTATO

	PASSOGUIDE (mm)
	74
	PANNELLO COMANDI
	ELETTROMECCANICO-
LATERALE DX

	
	
	N°PROGRAMMI
	/

	
	
	FASI PROGRAMMABILI
	/

	
	
	TEMP. PREIMPOSTATA
	/

	
	
	PRERISCALDO
	/

	
	PORTA
	APERTURA LATERALE SX

	
	
	

	CARATTERISTICHE ELETTRICHE
	DOTAZIONI DI SERIE

	POTENZA ELETTRICA (kW)
	1,2
	
	

	FREQUENZA (Hz)
	50/60
	SUPPORTI LATERALI
	1dx  e 1sx

	VOLTAGGIO (Volt)
	AC 220/230
	CAVO
	MONOFASE [3G 1,5] – 
L=1600 MM

	N°MOTORI
	/
	
	

	N°GIRI MOTORE (n/1’)
	/
	MODULARITA’

	N°RESISTENZE
	1 x1,2 kW
	FORNO
	SERIE  EKF423N

	TERMOSTATO DI SICUREZZA
	/
	
	

	PROTEZIONE ACQUA
	IPX4
	ACCESSORI

	ILLUMINAZIONE
	/ 
	IMBALLO OPZIONALE
	EUROPALLET (800x1200x130 mm)

	
	
	KIT RUOTE
	KKR822


*IMBALLO SENZA I PIEDINI MONTATI
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Utilizzo: 	Pasticceria


		Panetteria








